**SUORITUSTASOILMOITUS** No. **DoP: 002\_Lattialauta**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Massiivipuinen lattialankku uros- ja naaraspontilla

|  |
| --- |
| 2. Tuotteen tunniste: Ponttiliitoksinen massiivipuinen lattialankku  |

3. Aiottu käyttötarkoitus: Lattiapäällyste sisäkäyttöön, kiinnitys naulaamalla/ruuvaamalla

4. Valmistaja: PTL LATVALA Lehmäjoentie 89, 61440 UNTAMALA

 sähköposti: tplatvala@gmail.com

6. AVCP-menettely: AVCP 4

9. Ilmoitetut suoritustasot:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perusominaisuudet** | **Suoritustaso** | **Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä** |
| Mitat | Paksuus 21 – 50 mmLeveys 50 – 200 mm  | EN 14342+A1:2009 |
| Murtolujuus ja jänneväliLiukkausLämmönjohtavuus | 200 N, 400 mmNPD0,11 W/m K (lamda mitoitusarvo) |
| Palokäyttäytyminen (tiheyden keskiarvo ≥ 390 kg/m3ja kokonaispaksuus ≥ 20 mm) | Cfl-s1 |
| Vaarallisten aineiden päästöt | Formaldehydiluokka E1PCP päästöt < 5 ppm |
| Pitkäaikaiskestävyys | Kestävyysluokka 3EN 350 mukaan |  |

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm: Nimi:

Seinäjoki 11.05.2016 Tero Latvala

**SUORITUSTASOILMOITUS TAKAOSA LIITE 3.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ominaisuudet** | **Ilmoitetut tiedot** |
| **Puulajit** | **Kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)** |
| **Kasvualue** | **NNE (Pohjois- ja Koillis- Eurooppa)** |
| **Tiheys ja Paksuus** | **390 kg/m3 , 21…50 mm** |
| **Leveydet** | **50… 200 mm** |
| **Pinnan laatu** | **Höylätty** |
| **Standardi** | **EN 14342:2005+A1:2008**  |
| **Ponttiliitoksellinen massiivi- havupuu** | **lattialauta** |
| **Biologinen kestävyys** | **Luokka 3** |
| **Palokäyttäytyminen** | **D-s1** |
| **Formaldehydipäästöt** | **E1** |
| **Lämmönjohtavuus** | **0,11 W/ m K** |
| **Suunniteltukäyttö** | **Sisäkäyttö (kylmät rakennukset,** **puunkosteus toimitettaessa < 18 %)** |
| **Lajitteluohje** | **RT 21 – 10750** |
| **Murtolujuus** | **RT 84- 10617** |

vesihöyry